細断型ホールクロップ収穫機及びリモコンラップマシーン　仕様書

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 仕様 |
| １.　品名 | １. 細断型ホールクロップ収穫機  ２. リモコンラップマシーン |
| ２.　数量 | 各１台 |
| ３.　メーカー名 | 株式会社　タカキタ |
| ４.　仕様の詳細 | １. 細断型ホールクロップ収穫機  　1-1 型式はWB1040DXであること  　　　＜全長＞5410mm  　　　＜全幅＞2150mm  　　　＜全高＞2720mm  ※同等品可 |
|  | ２.リモコンラッピングマシーン  　1-1. 型式はWM1001RWであること  　　　＜適応ベール寸法＞Φ100～120×85～120cm  　　　＜適応トラクタ＞　14.7～51.5kW｛20～70ＰＳ｝  ※同等品可 |
| ５.　性能・機能以外の要件 | ◎障害発生時対応  ・当牧場からの技術的相談に常時対応できる体制を整えていること  ・障害復旧時には、その都度報告すること  ・当牧場から２時間以内の距離に営業所があり、速やかに修理等の対応ができること  ◎設置条件  ・設置後に動作確認を行い、規程の性能が発揮されているか確認すること  ◎その他  　・全ての機器は新品を納入すること  　・納入引き渡しが完了した時点より１年間を保証期間とすること（消耗部分は除く）  　・保証期間中における設計及び製作上の原因による故障や不具合に関して、納入者の責任において補修すること  　・本仕様書の内容に疑似が生じた場合は、当牧場担当者と協議しその指示に従うこと  　・納入機械の目立つ場所に「事業実施年度・事業名・事業実施主体名」を明記すること |
| ６.　経費 | 設置・試運転に係る費用は本体価格に含まず、別途請求するものとする。 |
| ７.　納入期限 | 令和６年12月31日 |
| ８.　納入場所 | 株式会社十川牧場　倉庫 |

※同等品を入札する場合はあらかじめ株式会社十川牧場の承諾を得るものとすること。